BESZERZETT ESZKÖZÖK
1.) UNIVERSAL Hajó – 1 db
2x Négyoldalú torony, csúszda, rajztábla, fém korlátos híd, ferde mászóháló, ferde mászóka kötéllel és lépcsőkkel, 3x fémkorlát fakeretbe ültetve, gát lőrés, 2x zászló, sisak. A berendezés mérete ho. szé. 6,38 m x 2,9 m x 3,48 m
A kalandtorony tartószerkezete szerkezeti acélból készül (100 x 100 mm fémprofil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékkel felületkezelt, a RAL színskála alapján. Csúszdák üveggyapot anyagból készült. A csúszdák eleje, lépcsők, stb. rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilénből készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye). Az emelvények és ferde falak kültéri használatra szánt vízálló furnérlapból készülnek, vagy a vevő kérésére HDPE anyagból. A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.
2.) UNIVERSAL Kalandvár – 1 db A berendezés mérete ho x szé. 16,4 m x 8,76 m x 4,1 m 7x Négyoldalú torony, 7x A-alakú tető, 2x csúszda, óriáscsúszdák, 7x fémkorlát fémkeretbe ültetve, ferde létrás mászóka, tűzoltó rúd, 2x ferde mászóka lépcsőkkel és fém fogantyúkkal , ferde mászóka kötéllel és lépcsőkkel, pókszerű, 3x kötélhíd, 2x fém korlátos híd, átmászó alagút a tornyok között, láncos dupla hinta. A kalandtorony tartószerkezete szerkezeti acélból készül (100 x 100 mm fémprofil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. 
3.) Rugós hinta – MOTOR – 1 db
A berendezés mérete ho. szé. 1,03 m x 0,24 m x 0,91 m A hinta váza és az ülőke rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilén) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye. A hinták rugói speciális rugóacélból készülnek, KOMAXIT égetett porfestékkel kezelve. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.
4.) Rugós hinta – MEDVE – 1 db A berendezés mérete ho. szé. 0,92 m x 0,27 m x 0,82 m A hinta váza és az ülőke rendkívül jó minőségű HDPE műanyagból (nagy sűrűségű teljesen festett polietilén) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye. A hinták rugói speciális rugóacélból készülnek, KOMAXIT égetett porfestékkel kezelve. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.
5.) Kutyus - teljes fémszerkezetes alagút – 1 db A berendezés mérete ho. szé. 3,21 m x 0,73 m x 1,1 m
A kutya tartószerkezete szerkezeti acélból készül, melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. Az összes további fém elem horganyzott vagy égetett KOMAXIT porfestékkel felületkezelt, a RAL színskála alapján. A kutya feje és lába kiváló minőségű HDPE műanyagból készül (nagy sűrűségű teljesen festett polietilén) készülnek, melyet nagyfokú színállandóság, UV-álló képesség és főleg biztonság jellemez, mivel nem törékeny, és ezáltal a gyerekeket nem fenyegeti az éles letörött részek általi sérülés veszélye.
6.) Kötélpiramis (szab. mag. 1 m, 6 merevítő zárral) – 1 db A berendezés mérete ho. szé. 5 m x 5 m x 3 m A Kötélpiramis tartóoszlopa 114 mm átmérőjű szerkezeti acélból készül. Az oszlop tűzi horganyzással védett a korrózióval szemben, és betonágyba helyezendő. A kötelek HERKULES anyagból (16 mm-es polipropilén kötél belső acélmaggal) készülnek, és műanyag vagy alumínium kapcsokkal vannak összekötve. A feszítő zárak rozsdamentes acélból készülnek. Az összekötőelemek horganyzottak vagy rozsdamentes acélból készülnek.
7.) Láncos hármas hinta fészekhintával – 1 db A berendezés mérete ho. szé. 5,9 m x 1,4 m x 1,77 m
Hintacsukló + Baby ülőke + Normál ülőke A hinta tartószerkezete szerkezeti acélból készül (100 x 100 mm-es fém profil), melyet a korrózióval szemben horganyzott felületkezeléssel látnak el, ezáltal jelentősen meghosszabbítják a játékelem élettartamát, valamint égetett KOMAXIT festékkel a RAL színskála alapján. E szerkezeteket betonágyba helyezik. 
8.) Földbe süllyesztett trambulin – 1 db
A berendezés mérete ho. szé. 2,11 m x 2,11 m x m
A trambulin kiváló és biztonságos kültéri szórakozást biztosít gyermeknek és felnőttnek egyaránt. A trambulint egy előzőleg elkészített gödörbe kell elhelyezni, három részből áll: keret, ugró felület és tompító felület. Az ugró- és a tompító felület ellenáll az UV- sugárzásnak. Keret - kiváló minőségű horganyzott acélból készült, amely ellenáll a korróziónak. A keret felső része alatt rejtőznek a rugók, amelyeket a tompító felület takar. A keret többi része a földbe van helyezve. Ugró felület - nagy mennyiségű lamellából áll, amelyek erre szolgálnak, és galvanizált acélsodronyok kötik őket össze. A sodronyok vége rugók segítségével csatlakozik a kerethez. A lamellák speciális, dörzsölődésnek és az időjárási hatásoknak ellenálló műanyagból készültek. Ennek köszönhetően a trambulin használata közben a gyermekek viselhetnek lábbelit. Az ugró felület csúszásgátlóval is el van látva. Tompító felület - speciális újrahasznosított gumiból készült EPDM hozzáadásával. A tompító felület gátolja a csúszást, és feladata Keret, ugró felület, tompító felület, rugók. Négy színben - kék, zöld, narancssárga, sárga - választható, környezetkímélő.
Az eszközök telepítéssel, szereléssel és tanúsítvánnyal együtt értendőek.

9.) Stihl RT 5097 benzinmotoros fűnyírótraktor
10) Nagy teherbírású polc 200*240*70 cm (5 polcos) – 5 db
11) Hidraulikus kézi raklapemelő 2,5 tonna
12) LG televízió 177 cm,  WiFi,Bluetooth, Energia besorolás: A energiaosztály
13) Üvegajtós látványhűtő, 1050 literes; Ventillációs rásegítéses hűtés; Digitális hőmérséklet-szabályozás; Belső LED világítás Erősített biztonsági üveg; Önzáródó ajtók; Ajtózár; Mozgatható plocok Teljesítmény: 475 W; Hőmérséklet: +1~+10 °C
14) Hangtechnika szett (100 V keverőerősítő, 4 db 20 W IP védett hangfal, 4 db 60 W IP védett hangfal, 2 db 15 W beltéri hangfal, 1 db Voice Kraft dupla adós kézi mikrofon) beépítéssel, vezetékeléssel, beüzemeléssel
15) Asztal 80*80*160 cm (160 cm, bővíthető 200 cm-ig) + 6 db textilbőr szék – 5 db
16) Irodai forgószék
17) Bárszék kárpitozott, kartámasszal, ülőpárnával – 8 db
18) Beépített konyhabútor 2 db mosogatóval (3,7 m széles, munkalappal, 2 db nyitható alsó szekrénnyel, 3 db polccal) 2 db polcrendszer 3,7 m szélességű, falra szerelhető), kiszolgáló pult 3,7 m szélességgel, 0,8 m magassággal 3 db alsó szekrénnyel, falra szerelhető pult 2 m széles; 1 db pult 3,7 m széles 1,25 m magas
19) Íróasztal Anyaga: laminált bútorlap, ABS szegély Mérete (Szé/Mé/Ma): 149/50/105 cm
[bookmark: _GoBack]20) Kereskedelmi fagyasztóláda 595 L
21) MAXIMA MCG Panini kontakt grill
22) MAXIMA 8+8 literes dupla olajsütő leeresztő csappal
23) MAXIMA elektromos asztali rostlap - bordázott 56cm
24) Függöny + sín 20 m (méretre szabva)
25) Ipari lábtörlő 90*150 cm
26) Irattároló szekrény ajtóval, polccal
27) Fisher Summer 5 Kw klíma
28) 6 személyes bútor szett Antracit-barna asztallal, 6 db Tavira székkel
29) Klarstein jégkészítő gép
30) Térelválasztó műnövénnyel 300*100 cm – 4 db
31) Tányérkészlet 18 db-os, Evőeszközkészlet (6 db villa, 6 db kés, 6 db kanál), Pohárkészlet 0,4 l-es 6 db
32) Ipari digitális mérleg 150 kg
33) Két tálcás ipari fém mosogató 2 db falra szerelhető vágópulttal, polccal
